KV13

ВЛ80ск, тк

KV13

Назначение

Снимает тягу при экстренном торможении (в цепи KV15) и осуществляет подсыпку песка, включает тифон.

Схема

Н323 |  | Э52 | В цепи вентилей подсыпки песка Y11-Y14
Н321 |  | Э51 | В цепи тифона Y17
215 |  | 255 | Вариант, когда без дублирующей бл-ки
Н35 |  | Н34 | В цепи KV15
Н24 |  | Ж | От контроллера через контакты SQ3 крана машиниста 395 и устройство экстренного торможения SQ4 у помощника машиниста, разомкнутых при экстренном торможении (в 6-м положении для 395)

Тех. характеристики

Тип: | 281

Состояние

Включено в тяге и рт.
Откл. при экстренном торможении.

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

Y11-Y14, KT1, KV15, Y17, SQ3, SQ4, схема