KV16

ВЛ80ск, тк

KV16

Назначение

Переключает направление подачи песка "Вперёд" или "Назад".

Схема

Н340 |  | Ж | От Э1 через QP1
Н335 |  | Н334 | На Y13
Н331 |  | Н332 | На Y11
Н335 |  | Э55 | На Y14
Н331 |  | Н333 | На Y12

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Включено на секциях кабиной назад по ходу движения вперёд, то есть на головной выключено при движения вперёд и соответственно разрешены Y11, Y13 на 1 и 3 колёсную пару.

Расположение

Блок 1, панель на правой стенке электровоза

Взаимосвязанные

QP1, Y11-Y14, схема

Примечание

Чтобы проверить реле, то есть выключить его, нужно либо выключить SF23, либо переключить реверсор QP1 на A11 в "Назад"

Неисправности

- Не даёт песок