Подъём токоприёмника без воздуха

ВЛ80ск, тк

# Подъём токоприёмника без воздуха

Последовательность работ

1. Включить ножи на РЩ.
2. Перекрыть краны КН29, КН31 (блок пневм. оборуд.). Также проверить, что перекрыт кран КН19 на запасной резервуар
3. Если в запасном резервуаре есть воздух и он выше чем в ЦУ, то открыть кран КН19, чтобы увеличить давление в ГВ и снова закрыть.
4. Включить тумблер запуска МК-3 (на верхнем правом углу блока пневм. оборуд.)
5. Подклинить реле KV44 во включенном состоянии, только на той секции, на которой качает МК-3.
6. После того как давление воздуха достигло 6.0 атм (манометр на резервуаре ГВ) подать сигнал свистком и включить кнопки "Блокирование штор", "Передний токоприёмник" (на той где откачивает МК-3), убедиться в поднятии, включить "Главный выключатель", и далее кнопкой "Возврат защиты" включить ГВ. Если ГВ включилось, то сразу включить вспом машина и компрессор, чтобы откачать.
7. Когда давление в ГР достигнет 5 атм, то есть АМД уже не отключится, снова включить ГВ и компрессор, чтобы в работу включилась задняя секция и её компрессор, после этого отключить МК-3 и открыть ранее закрытые краны.

- Если ГВ не включится с первого раза, то оно выбросит воздух и качать придётся заново.
- Чтобы не посадить батарею, можно с помощью аварийного режима откачать батареей другой секции, а при подъёме использовать текущую.
- Перед опусканием токоприёмника для какой либо длительной задачи наполнить запасной резервуар давлением 9 атм, открыть КН19 и снова закрыть. Лучше сделать это во время откачивания и после откл. МК закрыть КН19.
- В среднем воздуха хватает на 20 минут работы, при этом давление снижается с 9 до 6 атм.
- При давлении 4 атм можно попытаться поднять электровоз без помощи МК-3, иногда срабатывает, хотя АМД отключается при 4,6 атм.
- При остатке воздуха 3-4 атм можно поднять задний токоприёмник, а ГВ включить на переднем (уменьшив расход воздуха от МК-3).

Взаимосвязанные

Не поднимается токоприёмник
Не включается ГВ