QF11-QF14

ВЛ80ск, тк фото

QF11-QF14

Назначение

Быстрый выключатель (БВ) предназначен для быстрого отключения тяговых двигателей (ТД).

Схема

|  |  | Силовой контакт в цепи ТД
Ж |  | Н161* | Удерживающая катушка, в цепи ножей QS3, QS4, KV40
Ж |  | Н171* | Включающая катушка, в цепи собственных отключающих блокировок, KV43
Блокировка слева
Н150 |  | Н171* | В цепи включающего вентиля QF11-QF14, запрет повторного включения
Н45* |  | Н46* | В цепи K1
Блокировка справа
Н410 |  | Н413** | Сигнализация, светодиод ТД1-ТД4

* - приращение 1 к номеру провода на каждый БВ
** - приращение 2 к номеру провода на каждый БВ

Тех. характеристики

Ток откл: | 2000 ±200 A

Мера | С ремонта | Браковочный
--- | --- | ---
Силовые
Раствор, мм | 16 | <16
Провал, мм | 2-4 | -
Высота пружины во вкл. состоянии, мм | 205±3 | <208

Состояние

Включено в тяге и РТ

Расположение

Район трансформатора

Блок 6 | Тр-р | Блок 7
QF11 | QF13
QF12 | QF14

Взаимосвязанные

K1, KV15, KV22, KV40, KV43, KM41, KM42, схема
Ремонт БВ

Неисправности

- Отпадает БВ
- Не включается БВ
- Ремонт БВ - поставить пружину, амортизатор, зачистить контакт

Примечание

Чтобы проверить провал QF11-QF14 при включении, нужно подклинить KV40, включить кнопку "Цепи управления" и нажать вентиль одного из проверяемого БВ. Если кабина управления далеко, то можно взять питание с KV31 (слева 2 из 4-х под питанием) и с помощью перемычки запитать один из 2-х проводов на KV40 справа, взависимости от тележки. Наличие питание на проводе KV31 определяется по искре. Если включена кнопка "Сигнализация", то можно запитать прямо с рейки блока БВ.
Если защёлка камеры БВ не открывается, то на пол-сантиметра приоткрыть камеру и снять защёлку (мешает гайка).
Отключить БВ без откл. ГВ можно кнопкой "Цепи управления"
Манжета привода 1-125 ГОСТ 6678, размер 105 х 124 х 7
Включенность БВ можно определить по зазору между витками пружины, при отключенном БВ их нет.

Интернет ресурсы

- ВБ-8, устройство и работа - youtube, автор Красильников