QS3, QS4

ВЛ80ск, тк фото

QS3, QS4

Назначение

Ножи для отключения ВИП и соответственно группы ТД.

Схема

Ножи в силовой цепи от трансформатора к ВИП
В11 (В16) |  | В51 (В56) | Прямой
В32 (В37) |  | В52 (В57) | Через KA1 (KA4)
В33 (В38) |  | В53 (В58) | Через KA2 (KA5)
Низковольтные блокировки
Н017 |  | Н151 (Н152) | В цепи удерживающих катушек БВ
Н410 |  | Н421 (Н423) | Сигнализация, светодиод ВИП

В скобках указаны провода для QS4

Состояние

Включены всегда. Отключают только при неисправности ВИП.

Расположение

Район трансформатора

Примечание

На каждом ноже блокировка для отключения БВ своего ТД