Электромагнитный контактор МК

ВЛ80ск, тк

Электромагнитный контактор МК

MK-63 | MK-32, MK-84

Тип | MK-63 | MK-68 | MK-69 | MK-72 | MK-84

Парам

KM7, KM8
KM9, KM15
MK-63-01
KM43
MK-63-02
KM36

KM21
KM22
KM25
KM35

KM5
KM37

KM41
KM42

KM11
KM12
KM13
KM14
MK-32
KM1, KM2
KM3

Раствор | 6 ±1 | 15 ±2
Провал | 3 +1 (>1) | 3 +1 (>1)
Линия кас. | 9 | 12
Нажатие | 16 ±3 | 16 ±3
Толщ. подв. | 2,2 (>0,5) Накладка | 8 (5)
Тол. неподв. | 6 (3)
Стен. дуг. кам. | 5 (>3)
Тол.накл.бл. | 1,2 (>1)
Раст.кон.бл. | 4+1 | - | 4+1
Пров.кон.бл. | 2+1 | - | 2+1
Св.ход штока | 1 | - | 1
Сопрот., Ом | 48,1 | 43,78
Разм. пружин | - | - | - | - | -

Значения в скобках - браковочные
В скобках рядом с обозначениями - номер панели расположение этого контактора
МК63 - якорь поднимает вертикальную стойку с 2-мя разомкнутыми контактами (2/0), доп. язычок нажимает шток блокировки с 4-мя контактами (2/2)
МК63-01 - разница в доп. контактах - 3/1
МК63-02 - разница в доп. контактах - 2/0
МК68 - якорь поднимает вертикальную стойку с 2-мя разомкнутыми контактами (2/0)
МК69 - якорь поднимает вертикальную стойку с 1 контактом (1/0)
МК72 - якорь поднимает вертикальную стойку с 1 контактом (1/0), доп. язычок нажимает шток блокировки с 4-мя контактами (2/2)
МК84 - якорь вращением прижимает 2 силовых контакта, доп. язычок нажимает шток блокировки с 4-мя контактами (2/2)
МК32 - якорь вращением прижимает 1 силовой контакт, доп. язычок нажимает шток блокировки с 2-мя контактами (2/0)