A5

ВЛ80ск, тк фото

A5

Назначение

Разрешает включение калориферов только при гарантии их обдува, то есть наличии питания на выходе стабилизатора

Схема

На панели A5 находятся 3 сопротивления, диодный мост и реле.

|  |  | свободный контакт
|  |  | свободный контакт
Н380 |  | Н343 | В цепи KV51.
|  |  | свободный контакт

Тех. характеристики

Тип | ПРН-532
U вкл: | 170 ±30 В
Тип реле: | РКН 4-04 (32 Ом)
R1, R2: | С5-35В-50 240 Ом
R3: | 160 Ом
V1-V4: | КД202Р

Состояние

Включен на поднятом электровозе

Расположение

С обратной стороны блока 9, в центре.

Взаимосвязанные

KV51, KM25, схема

Примечание

Чтобы прозвонить диоды нужно вынуть предохранитель F7 и отсоединить любой провод от катушки реле.