SQ1

ВЛ80ск

SQ1 (367) блокировка тормозов

Назначение

Блокирует управление тормозами в нерабочей кабине

Схема

Э1 |  | Н023 | Контакт SQ1 в схеме. Разрешает собрать схему тяги или торможения, без неё МСУД не включится.

Состояние

Включена на секции, с которой происходит управление, ручка вниз

Расположение

В кабине под краном машиниста 395

Взаимосвязанные

- Не включается монитор

Примечание

Контакт SQ1 находится с обратной стороны ручки блокировки 367, слева в коробке (болт М6, ключ 10).
После смены SQ1 обязательно проверить работу контакта, при включенной кнопке "Цепи управления" и рукоятке "Усилие" в 0,П перевод SQ1 должен сопровождаться включением реле KV21, KV22 (или включением монитора). Проблема из-за заедания штока или из-за разной длины штока, если слишком длинный, то не отключает, если короткий, то не включает или иногда не включает, когда машинист чуть недовернул ручку при переходе из кабины в кабину (прицепился к поезду) и не может уехать.