SA6

ВЛ80ск, тк фото

SA6

Назначение

SA6 - Включает сигнализацию для данной секции (светодиоды на блоке сигнализации). С одним вентилем и возвратной пружиной. Имеет 2 положения "Вкл" и "Откл", 16 кулачков.

Схема

Э71 |  | Ж | От KV31, через тумблер и диод

Состояние контактов указано для положения "Включен".

Левая сторона (12 контактов)
1 | Э91 |  | Н479 | светодиод ГВ. | QF1
2 | Э92 |  | Н480 | светодиод ТД1. | QF11
3 | Э93 |  | Н481 | светодиод ТД2. | QF12
4 | Э94 |  | Н482 | светодиод ТД3. | QF13
5 | Э95 |  | Н483 | светодиод ТД4. | QF14
6 | Э96 |  | Н484 | светодиод ВИП. | KM41, KM42
7 | Э97 |  | Н485 | светодиод ВУВ. | KT4
8 | Э98 |  | Н486 | светодиод В1. | KM7, KM11
9 | Э99 |  | Н487 | светодиод В2. | KM8, KM12
10 | Э100 |  | Н488 | светодиод В3. | QT1, KM13
11 | Э101 |  | Н489 | светодиод МК. | KM14
12 | Э102 |  | Н490 | светодиод ТР-Р. | KM9, KM15
Правая сторона (6 контактов)
1 | Э103 |  | Н491 | светодиод НЧ. | KM7, KM8
2 | Э104 |  | Н492 | светодиод РЗ. | KV1
3 | Э105 |  | Н493 | светодиод РКЗ. | KV4
4 | Э106 |  | Н494 | светодиод ЗБ. | KM
5 | Э107 |  | Н495 | светодиод ТЦ. | SP11, SP12
6 |  |  |  |
7 | Э108 |  | Н496 | светодиод ПС. | KV76
8 | Э109 |  | Н497 | светодиод ДМ. | SP15

Тех. характеристики

Тип: | БП-207
Тип: | Вентиль
Бл-ка: | КЭ-153
Кулачков: | 16

Состояние

В верхнем положении тумблера С1 секция включена, при этом вентиль получает питание, все контакты SA6 замкнуты. При этом светодиодЫ могут не гореть и нужно включить кнопку "Сигнализация", чтобы подать питание на светодиоды

Расположение

Слева от входа в электровоза со стороны машиниста

Взаимосвязанные

SA5, KV31