A2

ВЛ80ск, тк

A2

Назначение

Блок питания кондиционера и двигателей калорифера.

Схема

1 | С125 | Вход, фаза 1, через автомат SF6 25А
4 | С126 | Вход, фаза 2, через предохранитель F22 15А
1 | С131 | Выход
3 | С331 | Выход

Состояние

Включается через автомат SF6 и предохранитель F22

Расположение

На старых сериях электровоза - в ВВК со стороны кабины, над A25, самая верхняя панель (преобразователь-стабилизатор 380/220)
На новых сериях электровоза - в шкафе за креслом машиниста (стабилизатор 220/220).

Взаимосвязанные

A5, KM36, схема

Примечание

На старых "тк" стоят БПК-235 (блок питания кондиционеров). Блок питания может также использоваться как преобразователь однофазного переменного напряжения 380 В в трехфазное переменное 220 В

Тех. характеристики

Тип: | БПК-235
Uвх | 280-470 В
Pпотр | 3,5 кВт
Iвх | 8,5 А
Uвых 3ф | 198-242 В
Iвых | 5,3 А
Размер | 71х60х53 см

Потребление в режиме вентиляции кондиционера 70 Вт, в режиме с охлаждением воздуха - 1,6 кВт.