Блок пневматического оборудования

ВЛ80ск, тк

Блок пневматического оборудования

Назначение

Рама. содержащая в себе большинство пневматических аппаратов

Схема

Лицевая сторона | Боковая сторона
SP2 | SP4 | SP7 | SP9 | SP3
редуктор | Y4 | КН20 | повтор. РД3 |
Y3 | Ман. ПРУ | Ман. ПМ | повтор. РД1 | SP8
Y6 | РД | - | повтор. РД2 | SP11
- | - | - | - | SP12

Расположение

Возле компрессора в хвосте

Взаимосвязанные

Рейка

Примечание

Как работает схема торможения от воздухораспределителя?
Торможение происходит от воздухопровода воздухораспределителя на РД3 и повторяет это по цепочке на Y3. В данном случае Y3 может блокировать пропуск воздуха отключая возможность торможения от воздухораспределителя и одновременно выпуская воздух из трубы идущей на повторители 1, 2. Далее идёт на КПР1, то есть здесь воздух в ТЦ может поступить от Y4 (замещение). Далее КПР2, здесь также воздух может поступить из импульсной магистрали, то есть от крана 254 или с другой секции, от которой управление. Далее воздух идёт на 2 повторителя для каждой тележки и далее с повторителя на ТЦ