Номер ТД

ВЛ80ск, тк

Номер ТД

Чтобы не возникала путаница с номерами ТД важно знать следующее:

- При отключении ТД запись делается в соответствии с номером колёсной паре локомотива. Отсчёт от головы секции 1.
- На блоке сигнализации светодиоды "ТД1, ТД2, ТД3, ТД4" соответствуют отсчёту в пределах секции, то есть ТД1 под кабиной, ТД4 под компрессором, остальные ТД2, ТД3 - по порядку в указанном направлении отсчёта.
- На дисплее секции указаны от головы, а ТД в пределах одной секции для 2-й и 4-й секции, которая едет задом зависит от программы, то есть ТД могут отображаться как продолжение отсчёта от головы (5, 6, 7, 8 соответствует 5, 6, 7, 8) или в обратном порядке как в блоке сигнализации (5, 6, 7, 8 соответствует 8, 7, 6, 5).
- Если указана запись, что не показывает ток 5-го ТД или 1-го ТД, 2-й секции, то по умолчанию предполагается, что ТД указан по дисплею, а не по КП. Как всегда не лишним будет проверить. Чтобы узнать порядок ТД на дисплее для секций 2 и 4 нужно собрать тягу с одним вентилятором, либо с В1, либо с В2 и по дисплею станет видно порядок отключенных.
- Если есть сомнение, что перепутаны сигнальные провода лем-датчиков, то отключить ТД с помощью рубильника и проверить по монитору и табло, какой ТД не показывает ток и какой светодиод ТД загорелся на табло. Для 1-го и 8-го можно узнать посмотрев на киловольтметр.

Для одинарки и для системы

| Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4
--- | --- | --- | --- | ---
Реальный ТД с головы | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 13 14 15 16
На блоке сигнализации | 1 2 3 4 | 4 3 2 1 | 1 2 3 4 | 4 3 2 1
На дисплее вариант 1 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 | 13 14 15 16
На дисплее вариант 2 | 1 2 3 4 | 8 7 6 5 | 9 10 11 12 | 16 15 14 13

Для тройника

| Половинка | Целая
--- | --- | ---
Реальный ТД с головы | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12
На блоке сигнализации | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 4 3 2 1
На дисплее вариант 1 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12
На дисплее вариант 2 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 12 11 10 9
| Целая | Половинка
Реальный ТД с головы | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12
На блоке сигнализации | 1 2 3 4 | 4 3 2 1 | 4 3 2 1
На дисплее вариант 1 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12
На дисплее вариант 2 | 1 2 3 4 | 8 7 6 5 | 12 11 10 9

Взаимосвязанные

- Отпадает БВ при токе ...
- Не показывает ток одного ТД
- Не показывает ток 2-х ТД