A27, A28

ВЛ80ск, тк фото

A27, A28

Назначение

Панель защиты ТД от кругового огня по коллектору в режиме торможения.

Схема

4 диода | Схема в виде выпрямительного моста
Сопротивление | Сглаживает броски тока, подгоняет характеристики реле к напряжению срабатывания
KV01 | Разбирает РТ (K1) при срабатывании

Тех. характеристики

Тип: | ПЗКО-844
U сраб, В: | 450 ±50
Тип реле: | РКН-37
R1, R2: | С5-35В-25 2,2кОм
V1-V4: | КЦ-201Б

Состояние

Включается при разнице напряжения между ТД

Расположение

Блок 5, с разных сторон снизу

Взаимосвязанные

KV01, схема

Примечание

A27 между 1 и 2 ТД
A28 между 3 и 4 ТД
При срабатывании реле контроля напряжения KV01 отключается контактор K1, обесточивая обмотки возбуждения ТД.