E11-E14

ВЛ80ск, тк фото

E11-E14

Назначение

Печи в кабине. Две боковых и две на полу.

Схема

С36 | E11, E12 | С37 | Печи на полу у машиниста и помощника, соединены параллельно, вкл от KM21, "Ступень 1".
С39 | E13, E14 | С40 | Боковые печи у машиниста и помощника, соединены параллельно, вкл от KM22, "Ступень 2" (иногда 3 печи).

Тех. характеристики

Для одной печи

Тип: | ПЭ-22
R: | 8,5 Ом
U: | 100 В
I: | 10 А
Р: | 1038 Вт

Расположение

В кабине

Взаимосвязанные

KM21, KM22

Примечание

Сопротивление зависит от температуры печи, у нагретого сопротивление больше чем у холодного. Исходя из мощности и напряжения, ток будет 10А, а сопротивление 10 Ом (в нагретом состоянии).
Печь состоит из 6 тэнов.
Если за креслом помощника есть печь, то пара проводов от печи у помощника идёт не к печи машиниста, а к печи за креслом.
Провода к печи приходят под полом из левого угла. На ВЛ80тк в углу кожух закрывающий в том числе рейку АГС8. В этом углу идёт большой пучок проводов из которого выходят 4 провода (забандажированное ответвление) на печи. Чтобы узнать к какому проводу подключиться использовать шило для протыкания изоляции проводов.

Неисправности

Не работает печь