KT6

ВЛ80ск, тк

KT6

Назначение

Разрешает включить компрессор (МК) или мотор-вентиляторы (МВ), при условии что запущена хотя бы одна вспом. машина (МВ1, МВ2) или подключены все конденсаторы (KM1, KM2, KM3). Задержка на отключение 1-1,5с исключает звонковую работу КМ11-13 при включении вентиляторов во время отключения компрессоров и наоборот.

Схема

Н254 |  | Н255 | В цепи KM14
Н61 |  | Н62 | В цепи KM13
Н297 |  | Ж | В цепи KM11, KM12 в минусовом проводе (со стороны земли)
Н243 |  | Ж | От KV01 (A1), а также KM1, KM2, KM3

Тех. характеристики

Тип: | РЭВ 49
Задержка: | 1 – 1,5 сек

Состояние

Включено всегда

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV01 (A1), KM11, KM12, KM13, KM14, схема

Неисправности

Парадокс при включении В1, В2

Примечание

KT6 включено всегда, потому что либо KV01 включен, либо при отключении KV01 включаются KM1, KM2, KM3. Не включится KT6 только если подгорели контакты KV01, подключающие KM1, KM2, KM3. либо неисправны диоды U58, U66, U67.
Если бы не было задержки на выключение, то в момент запуска МВ при отключении компрессора произошло бы отключение РН и вкл. KM1 - KM3, при этом KT6 могло бы потерять питание кратковременно и отключить контактор МВ во время пусковых токов и снова включить.