KA8

ВЛ80ск, тк фото

KA8

Назначение

Защита вспом. машин от токов КЗ, отключает ГВ.

Схема

Н207 |  | Н208 | В цепи удерживающей катушки ГВ
С4 |  | С8 (С300) | В цепи обмотки собственных нужд (406 В)

Тех. характеристики

Тип: | РТ-255
Ток уставки: | 3500 ±175 А

Состояние

При КЗ размыкает контакт в цепи удерживающей катушки ГВ

Расположение

Блок 8. Над расширительным баком трансформатора, слева от KA7

Взаимосвязанные

схема