A11, A12

ВЛ80ск, тк

A11, A12

Назначение

Блок силовых аппаратов (реверсор, тормозн. перекл., ослабление поля, ножи ТД)

Блок 2, 10
R1 | R2
K11, K21, K31 | QS11 | QS12 | K12, K22, K32 | QS5
R5, R6 | T1 T2 | QS7
QP1 | QT1
Рейка

Список аппаратов блока

Обозначение в схеме | Назначение
--- | ---
QP1 | Реверсор
QT1 | Переключатель режима Тяга - Торможение
K11, K12 | Ослабление поля (с дугогашением)
K21, K22 | Ступени ослабление поля (без дугогашения)
K31, K32 | Ступени ослабление поля (без дугогашения)
R1, R2 | Резистор ослабления возбуждения РОВ-650
R5, R6 | Резистор в схеме земляной защиты (410 Ом, 2 по 820)
QS11, QS12 | Ножи для отключения ТД
QS5 | Ножи для подключения ТД от сети депо.
QS7 | Нож, отключает земляную защиту
T1, T2 | Датчик тока ДТ-009

Расположение

A11 в головной части электровоза.
A12 в хвостовой части электровоза.
Оба блока идентичны, маркировка проводов внутренняя как для самостоятельного блока