Расчет диаметра провода для предохранителей

Источник 1
Источник 2

Ток плав- ления, А | Диаметр, мм
--- | ---
медь | алюминий | никелин | железо | олово | свинец
0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0.13
1 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,21
2 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,33
3 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,38 | 0,43
4 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,3 | 0,46 | 0,52
5 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,6
6 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,4 | 0,6 | 0,68
7 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,66 | 0,75
8 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,48 | 0,73 | 0,82
9 | 0,24 | 0,29 | 0,37 | 0,52 | 0,79 | 0,89
10 | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,55 | 0,85 | 0,95
15 | 0,32 | 0,4 | 0,52 | 0,72 | 1,12 | 1,25
20 | 0,39 | 0,48 | 0,62 | 0,87 | 1,35 | 1,52
25 | 0,46 | 0,56 | 0,73 | 1 | 1,56 | 1,75
30 | 0,52 | 0,64 | 0,81 | 1,15 | 1,77 | 1,98
35 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1,26 | 1,95 | 2,2
40 | 0,63 | 0,77 | 0,99 | 1,38 | 2,14 | 2,44
45 | 0,68 | 0,83 | 1,08 | 1,5 | 2,3 | 2,65
50 | 0,73 | 0,89 | 1,15 | 1,6 | 2,45 | 2,78
60 | 0,82 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,80 | 3,15
70 | 0,91 | 1,1 | 1,43 | 2 | 3,1 | 3,5
80 | 1 | 1,22 | 1,57 | 2,2 | 3,4 | 3,8
90 | 1,08 | 1,32 | 1,69 | 2,38 | 3,64 | 4,1
100 | 1,15 | 1,42 | 1,82 | 2,55 | 3,9 | 4,4
120 | 1,31 | 1,6 | 2,05 | 2,85 | 4,45 | 5
140 | 1,45 | 1,78 | 2,28 | 3,18 | 4,92 | 5,5
160 | 1,59 | 1,94 | 2,48 | 3,46 | 5,38 | 6
180 | 1,72 | 2,10 | 2,69 | 3,75 | 5,82 | 6,5
200 | 1,84 | 2,25 | 2,89 | 4,05 | 6,2 | 7
225 | 1,99 | 2,45 | 3,15 | 4,4 | 6,75 | 7,6
250 | 2,14 | 2,6 | 3,35 | 4,7 | 7,25 | 8,1
275 | 2,2 | 2,8 | 3,55 | 5 | 7,7 | 8,7
300 | 2,4 | 2,95 | 3,78 | 5,3 | 8,2 | 9,2

Примечание:

> Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. За ток плавления обычно принимают значение тока в два раза превышающий номинальный ток. Т.е. если Ваше устройство потребляет ток 1А, ток плавления принимаем 2А. И согласно нему выбираем диаметр проволоки. В данном случае медь 0,09мм или алюминий 0,1мм.

> Плавкая вставка не перегорает мгновенно, для этого требуется некоторое время, пусть даже очень малое. Поэтому, кратковременные перегрузки (например, пусковые токи) не вызывают разрушения плавкой вставки.

> Плавкая вставка, даже небольшого диаметра, толщиной всего 0,2мм, при перегорании может разлетаться на мелкие части. Часть металла испаряется, часть разбрызгивается расплавленными каплями. Разлетающиеся части плавкой вставки имеют температуру близкую к температуре плавления материала, из которого они сделаны и могут нанести вред оборудованию или находящимся рядом людям. Поэтому, плавкая вставка обязательно должна быть в корпусе, который сможет противостоять воздействиям при разрушении плавкой вставки. В зависимости от номинала плавких вставок, корпуса изготавливают из пластмассы, стекла, керамики.