Y4

ВЛ80ск, тк фото

Y4

Назначение

Вентиль замещения. Срабатывает при разборе схемы РТ, заменяя электрическое торможение пневматическим

Схема

Э24 |  | Ж | В цепи KM13

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при отключении K1 во время РТ

Расположение

Блок пневматического оборудования

Взаимосвязанные

KM13, Y3, K1, схема

Примечание

Замещение питается от редуктора 2,0-2,5 атм, соответственно замещение наполняет ТЦ до этой величины.