Не работает печь

ВЛ80ск, тк

# Не работает печь

Последовательность работ

1. Не работают все печи в кабине - проверить предохранитель F21 (на тр-р T11), нож QS21 обычно не отключают на лето.
2. Проверить на слух включение KM21, KM22 тумблерами печи "Ступень 1" (печи под ногами), "Ступень 2" (боковые печи).
   - Если не слышно оба, то включить автомат SF33 (на конт-ра), а также сразу проверить автоматы SF3, SF4 (на печи), чтобы ждать нагрев 1 раз.
   - Если не включился один из контакторов, то либо менять тумблер либо плохой контакт провода Н385 или Н387 в рейке/фишке (?).
3. Проверить тепло, для боковой печи рукой между стенкой и печью, через 4-10 сек после включения.
4. Если не греет, то:
   - Посмотреть в прорези кожуха на состояние наконечников проводов и потянуть их, чтобы увидеть отгарание.
   - Посмотреть изоляцию на проводах к печи. Обычно при отгаре видно пятно на синей изоленте (на белой теплозащитной ленте тоже), что указывает место отгара. Также можно пошевелить, чтобы спровоцировать искру и тем самым определить место отгара.
   - Редко приходится вызванивать провода, разъединив по одному контакту на печи, и ещё реже вскрывать кожух в углу за креслом помощника и вызванивать с протыканием проводов иголкой.
5. Если:
   - Если не работают 2 боковых печи или боковая помощника машиниста, то отгар со стороны помощника машиниста. При 3-х печах, может быть сзади помощника.
   - Если не работает боковая машиниста - отгар может быть как со стороны помощника машиниста, так и со стороны машиниста.
6. Контакт печи зачистить, чтоб уменьшить нагрев контакта и повторное отгорание (ток 12 А).
7. Нарастить провод, с наконечником и соответствующего сечения. Если их 2, то нарастить каждый, и можно скрутить между собой оба.
8. Место возможного перетирания (вход провода в кожух) хорошо изолировать.

### Проверка в секции ПТО

1. Если неизвестно какая печь(и) не работает (нет возможности включить), то измерить сопротивление на контакторе KM21 и/или KM22.
2. Так как между нижними контактами контакторов перемычка, то в замере используется противоположный, а на верхнем контакте нужный провод может быть и справа и слева контактора.
3. Если сопротивление 4-5 Ом то обе печи подключены; если 8,5 Ом, то одна печь, если "бесконечность", то обе печи в обрыве, и разбирать скорее всего у помощника, обычно там двойные, 2 приходят и 2 уходят к печи машиниста.

# Запах изоляции от печи

1. Подводящие провода печи должны быть на ощупь холодные. Если провода греются, то зачистить контакт или проверить возможные скрутки проводов возле печи.

Взаимосвязанные

E11-E14, KM21, KM22