Конденсаторы

ВЛ80ск, тк фото

Конденсаторы

Назначение

Пусковые, сглаживающие, защитные.

Схема

Наимено вание | Ёмкость, мкФ | Тип | Расположение | Назначение
--- | --- | --- | --- | ---
С1, С2, C11-C14 | 0,01 | К41-1а-10кВ-0,01 мкФ ±5% | Блок 8 C11, C12 под KA3 слева C13, C14 под KA6 | Для снижения потенциала относительно корпуса при атмосферных перенапряжениях и снижения уровня радиопомех
С17, С18 | Блок 8, под KA3 справа | Для снижения уровня радиопомех
С101 - С106* | 242+242 | КПС-0,5-38 О2, исполнение 1 | Район транс-ра под трапом и за МВ3. | Пусковые конденсаторы В1-В3, МК
C26 | 0,22 | К73-16-630В-0,22 мкФ ±5% | На киловольтметре(?) | Защита от коммутационных перенапряжений киловольтметра PV2 (якоря ТД1)
C119, C120 | 0,1 | К73-16-250В-0,1 мкФ ±10% | За расширительным баком(?) | 111

C1, C2 | Панель конденсатора | 4

* - каждый конденсатор из С101 - С106 внутри состоит из двух отдельных конденсаторов (по 242 мкФ) с одним общим выводом, отмеченным нулём "0", то есть их нельзя повернуть при монтаже. Если соединить параллельно поставив перемычку на 2 вывода, то общая емкость 484 мкФ. Так как в схеме они соединены 2 параллельно и один взят с другого, то есть полтора конденсатора, то суммарная ёмкость по схеме 242*3=726 мкФ. По формуле для трёхфазного двигателя в однофазной сети по схеме треугольник ёмкость равна 2800*фазный ток/напряжение, то есть 2800*90/380=663мкф, пусковая в 2-3 раза больше, то есть не ниже 1300 мкф, а лучше 2000 мкф, так как МК включается под нагрузкой.