KM2

ВЛ80ск, тк

KM2

Назначение

Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. Обеспечивает сдвиг для генерации 3-й фазы, а при первом запуске хотя бы одной вспом. машины вместе с контакторами KM1, KM3 для увеличения пускового момента.

Схема

Н247 |  | Н248 | В цепи KT6 (цепь для запуска первой вспом. машины)
С3 |  | С122 | Подключает 3 конденсатора (в одном корпусе 2 шт)
Ж |  | Н242 | От KM12 или от KV01-A1

Тех. характеристики

Тип: | МК32

Состояние

Включен при включенном МВ2 (KM12) или при первом запуске любой вспом. машины (компрессор, МВ1, МВ2, МВ3)

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KV01-A1, KM1, KM3, KT6, схема