Резисторы

ВЛ80ск фото

Резисторы

Обозначение в схеме | Тип | Назначение | Расположение
--- | --- | --- | ---
R1, R2 | РОВ-650 | Резистор ослабления возбуждения | A11, A12
R5, R6 | С5-35В-80 820 Ом, два параллельно | На высоковольтную катушку реле земли KV1 (образуют 410 Ом) | A11, A12
R10 | Блок балластных резисторов ББР-50, 0,143 Ом | Для РТ, ТД высвобождает на них энергию якоря | В хвосте, за A12, возле ВУВ, над улиткой МВ3, в коробе
R16 | Панель резисторов ПР-013, R1-2 = 5,8 Ом, R3-4 = 5,8 Ом | На откл. электромагн. ГВ | Блок 9, сзади два белых
R26 | Добавочный резистор Р-109/1, 750 кОм, 1,5 кВ | На вольтметр PV2 якоря ТД1 | За A11, на стенке со стороны машиниста
R31 - R33 | Сопротивление 2,4 кОм | Разряжает конденсаторы | Блок 9, сзади, 3 зелёных
R36 | Резистор СП3-45а-1-Ф-1 кОм ±10% 1-ВС-3-32 | Освещение приборов | В пульте в центре
R40 | Резистор С5-35В-100-1,3 кОм ±5% | На реле РКЗ (KV4) | Блок 9, на панели предохранителей
R41 | Балластное сопротивление БС-478, 2,4 Ом | Прожектор | Слева от прожектора
R42 | Балластное сопротивление БС-523, R1-3 = 2,25 Ом, R2-3 =0,6 Ом | Прожектор | Справа от прожектора
R79, R80 | Балластный резистор БР-114, 0-23 Ом, ППБ 50Г 22 Ом | Освещение документов | В кабине в пульте, регулируемый
R94 | Резистор С5-35В-15-100 Ом ±5% | На низковольтную катушку реле земли KV1 | Блок 12, справа от KV1
R100 | Панель резисторов ПР-689 | В цепи датчиков тока | Блок 5, под A72, состоит из 21 резистора, длиной 2,6 см каждый
R120 | Резистор С5-35В-15-100 Ом ±20% | ? | ?
RS1, RS2 | Шунт 75ШСМ М3-1500-0,5 | В цепи якоря ТД1 и возбуждения, для килоамперметров | Сзади ВИП-1, снизу и возле K1

Нагреватели