SP7

ВЛ80ск, тк

SP7

Назначение

Отключает контактор KM35 дополнительного компрессора при достаточном давлении в ГВ, чтобы ГВ включить. Доп. компрессор предназначен для поднятия пантографа и вкл. ГВ. при отсутствии воздуха в главных резервуарах

Схема

Н290 |  | Н291 | В цепи KM35

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5-08

Состояние

Замкнут при недостаточном давлении в ГВ
Замыкается при давлении ниже 4 ±0,3 атм
Размыкается при давлении выше 7 ±0,3 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, верхний ряд справа

Взаимосвязанные

KM35, схема