Предохранители

ВЛ80ск, тк фото

Предохранители

Назначение

Защищают аппараты и подводящие провода от воздействия повышенного электрического тока, при котором выгорает изоляция проводов и возможен пожар.

Наим | Напряжение | Располож. | Объект защиты
--- | --- | --- | ---
Ограничители атмосферных и коммутационных перенапряжений (разрядники)
F1 | 85 кВ | Крыша | Защита крышевого оборудования и тягового трансформатора.
F2, F3 | 3,6 кВ | Под расширительным баком тр-ра | Защита во вторичных обмотках трансформатора, питающих ТД.
F4 | 1,8 кВ | Под расширительным баком тр-ра | Защита а вторичных обмотках трансформатора во вспом. машинах.

Наим | Ток, А | Располож. | Объект защиты
--- | --- | --- | ---
Предохранители
F1 | 400 | ПЧФ | ПЧФ
F1 | 100 | РЩ | +АБ
F2 | 100 | -АБ
F3 | 3 | Включение ШП, на KM5.
F5, F6 | 0,5 | Блок 9 | Предохранители счетчиков эл. энергии.
F7 | 5 | На панель A5, сзади блока 9, разрешает вкл. калорифер.
F8 | 5 | В цепи розетки X41 для питания осциллографа (232 В).
F9 | 1 | Блок 12 | В цепи трансформатора Т9 (реле земли).
F10 | 5 | Блок 9 | Защита цепи обогрева ГВ.
F11 | 5 | Защита цепи питания двигателей калориферов.
F12 | 0,16 | Защита цепи сетевого киловольтметра PV1.
F16 | 35 | На трансформатор питания цепей управления и зарядки АБ (A25).
F17 | 20 | На питание усилителей управляющих сигналов ВИП, перед KM41, KM42.
F20 | 6 | Блок 9, сзади | Защита цепи обогрева сан. узла. Панель сан.узла.
F21 | 25 | Блок 9 | Защита цепи трансформатора Т11 (печи, обогрев кранов , обогрев компрессора).
F22 | 15 | Защита цепи питания панели кондиционера.
F23 | 15 | ? | На T10.
F26 | - | A11 | Вольтметр якоря PV2.
F31 | 15 | Блок 9 | Защита цепи питания электроплитки.
F32 | 15 | Защита цепи питания электроплитки.
F34 | 10 | Освещение тележек.
F36 | 25 | Компрессор токоприёмника, схема.
F37 | 25 | БВ, ВУВ (через KT4).
F38 | 5 | Пожарная сигнализация (KV76).
F41 | 5 | Преобразователь 1. Для подключения диагностики МСУД.
F42 | 5 | Преобразователь 2. Для подключения диагностики МСУД.
F87 | ? | Защита цепи питания шкафа МСУД.

Предохранитель A71, A72 - 1А
Предохранители на ВУВ: белые 630 А (КЭАЗ ПП57-3937), стеклянный (?)
При вставке стеклянного предохранителя с жучком даже соответствующего сечения внутренний диаметр патрона не позволяет это сделать и обычно стекло просто раскалываются.

Расположение

Порядок расположения предохранителей в блоке 9
Ряд 1 (бочонки): F16, F17, F21, F22, F31, F32, F34, F36, F37
Ряд 2 (стеклянные): F5, F6, F8, F10, F11, F12, F41, F42, F7
Самая надёжная проверка предохранителя - подключить переноску к плюсу, другой конец к предохранителю, другой конец предохранителя на землю, лампа должна загореться. Чтобы не испортить предохранители с током менее 2-х ампер, нужно использовать сигнальную лампу, так как через лампу 100 Ватт при 50 В проходит ток 2 А.

#### Ток плавления проводов

Для проводов диаметром (d, мм) в диапазоне 0,02-0,2 расплавляющий ток (А) вычисляется по формуле:
I=(d-0,005)/k или d=I*k+0,005, где k для меди равен 0,034
Для проводов диаметром (d, мм) более 0,2 расплавляющий ток (А) вычисляется по формуле:
I=m*корень(d3) или d=корень 3 степени((I/m)2), где m для меди равен 80
Для тока от 4 до 9 А вычисления берутся среднее между результатами двух формул.
Для предохранителя имеющего "контрольку" рассчёт производится сначала для "контрольки", потом от номинала предохранителя вычитается ток и вычисляется диаметр проволоки для остатка.
Например предохранитель 6 А имеет контрольку из проволоки 0,1 мм. По формуле 0,1 соответствует 2,8 А. Тогда ток предохранителя должен быть 6-2,8=3,2 А, а диаметр проволоки 0,12 мм, а не 0,19 как для 6 А.
Для медной проволоки

Ток, А | Диаметр мм
--- | ---
2 | 0,08
3 | 0,11
3,5 | 0,12
5 | 0,17
6 | 0,19
10 | 0,25
15 | 0,33
20 | 0,4
25 | 0,46
35 | 0,58
45 | 0,68
50 | 0,73
60 | 0,83
100 | 1,16
150 | 1,52

Подробная таблица