Тяга собирается без МВ

ВЛ80ск, тк

# Тяга собирается без МВ

Неисправность воспроизводится так: собрать тягу и дать ток 100А, выключить оба вентилятора, на какой нибудь из тележек (пара ТД) ток остаётся, даже при отключении ЭПК и КЛУБ'а.

Последовательность работ

1. Определить больную секцию по наличию тока в ТД на дисплее или на блоке сигнализации по неотключившимся ТД (БВ).
2. Проверить на секции залипание KM41 или KM42.
   - Если ремонтировать быстро (неэффективно, не на долго), то:
     - Подложить шайбу М8 под пружину (точнее под нижний упор), увеличив силу отпадания якоря.
     - Сменить полярность катушки, заставив катушку намагничиваться в другую сторону.
     - Намотать пару витков изоленты на якорь, увеличив диамагнитный зазор.
   - Сменить катушку или подложить под основание контактора текстолитовую пластину, чтобы разорвать магнитную цепь через стальную раму блока 9.