QS11, QS12

ВЛ80ск, тк фото

QS11, QS12

Назначение

Ножи для отключения ТД.

Схема

Ножи в силовой цепи ТД
- |  | - | В минусовом проводе ТД
Низковольтные блокировки A11-QS11
Н155 | 12А |  | 13 | Н161 | В цепи удерживающих катушек БВ - QF11
Н413 | 18 |  | 19 | Н414 | Сигнализация, светодиод ТД1
Низковольтные блокировки A11-QS12
Н155 | 12Б |  | 14 | Н162 | В цепи удерживающих катушек БВ - QF12
Н416 | 21 |  | 20 | Н415 | ССигнализация, светодиод ТД2
Низковольтные блокировки A12-QS11
Н156 | 12А |  | 13 | Н163 | В цепи удерживающих катушек БВ - QF13
Н417 | 18 |  | 19 | Н418 | Сигнализация, светодиод ТД3
Низковольтные блокировки A12-QS12
Н156 | 12Б |  | 14 | Н164 | В цепи удерживающих катушек БВ - QF14
Н420 | 21 |  | 20 | Н419 | Сигнализация, светодиод ТД4

Состояние

Включены всегда.
Отключаются при неисправности ТД.

Расположение

Блок силовых аппаратов A11, A12

Примечание

На каждом ноже блокировка для отключения БВ своего ТД