Не включается KV15

ВЛ80ск, тк

# Не включается KV15

KV15 должно включаться в положении "П" контроллера, при включенных ЭПК, В1, В2, МН. Схему можно собирать при опущенном токоприёмнике, подробнее.

### Не включается на обоих секциях в тяге при управлении с одной из кабин

- Смотреть от бл-ки КЭ-153 контроллера (по дисплею, РУ в "П") до провода Э6 (ЭПК, SP4, KV13, KV12, KV18).
- Проверять +50В лампой-переноской на бл-ках по схеме.
- Если иногда не запитывается, то найти плохой контакт, болтается провод на клемме, заедание штока реле после отключения реле.

### Не включается на одной секции в тяге при управлении с любой из кабин

- Обратить внимание на тумблер включения МН, без него KT7 не включится.
- Если горит светодиод В3 в тяге (контроллер в ТТ), то не перевёлся QT1 на БСА2.
- Смотреть от провода Э6 до KV15, а также включенность KT7 и соответственно KT1.
  - Если не включен KT7, то смотреть участок схемы с реверсорами. Проверить, включается ли при реверсор "Назад", то есть в бл-ках реверсора и проверить что гаснет "Тр-р", то есть маслонасос включается (KM15). Если реверсор не переключается от "Вперёд-Назад" и при контроллере в "П", то смотреть бл-ки контроллера (по дисплею, РУ в "П") или SA5 (отключение секций)
  - Если при нажатии KT7 вручную не включается KT1, то проверить +50В на Н36 (KT2) и Н38 (KT7) в "П"-контроллера (прохождение через оба QT1).
- Чтобы собрать схему тяги при опущенном токоприёмнике (с доступом в ВВК) нужно:
  - Включить кнопку ЦУ.
  - Подклинить KV46 (обход бл-вок вспом. машин). Если подклинить A1-KV01, то проверка со вспом. машинами.
  - Подклинить KV40 и нажать KV43 (запитается БВ).
  - Остальное стандартно в кабине (включение вспом. машин, перевод контроллера в "П").
- Проверять +50В лампой-переноской на бл-ках по схеме.

### Не включается в РТ

- Смотреть, включено ли KT4 в положении "Р" реверсивно-режимной рукоятки. При этом включить рукой KT2, должно включиться KV15. Если не включилось, то подклинить KT2 и проверять цепь до KV15.
  - Если KT4 не включено, смотреть контроллер, и нож QS15.
  - KT1 не должен заедать или залипать при отключенном состоянии. Проверить, что KT1 отключен до конца.
  - Проверить, что оба торм. переключателя QT1 переключены в РТ.
- Если KV15 включилось при нажатии KT2, то искать причину не включения KT2, то есть цепь на K1.
  - Собрать схему РТ при опущенном токоприёмнике (подробнее).
  - Убедиться, что включены KT7, БВ, не заело реле на A6 (при выпавшем блинкере), отпущены тормоза (SP3).
  - Проверить +50В на:
    - KV21 (Н54-Н59 ближний).
    - блокировках реле панели A6.
    - блокировках БВ (слева нижний).
    - SP3 (верхний ближний).

Взаимосвязанные

- Не собирается рекуперация
- Сбор схемы рекуперации
- Долго собирается рекуперация
- При сборе РТ наполняется ТЦ
- Срывает РТ
- Нет возбуждения в РТ
- РТ как гирлянда
- схема
- Не показывает ток ТД секции
- Не показывает ток ТД всех секций