ВУВ

ВЛ80ск, тк фото

ВУВ (Выпрямительная Установка Возбуждения ВУВ-162)

Назначение

Задаёт ток возбуждения в ТД.

Состояние

Запитывается после включения ВИП (KM41, KM42) с отключением KT4, но для токов в тиристорах необходим ещё сигнал от МСУД.

Расположение

Рядом с ББР на стенке компрессора

Взаимосвязанные

ВИП, KT4, KA7

Неисправности

Нет возбуждения в РТ
Ток возбуждения по секциям отличается в 2 раза - неисправно плечо ВУВ, прозвонить предохранитель на 630А. Если в разрыве верхний предохранитель то проверить верхние диод и тиристор, соответственно если нижний, то нижние.

Примечание

На ВУВ находится панель ПУ-370
Рейка сбоку:

Рей ка | Провод | Назначение
--- | --- | ---
4 | А113 | Управляющий импульсный сигнал от МСУД, (+1,7-2В относительно земли)
3 | А193 | Земля
2 | А112 | Управляющий импульсный сигнал от МСУД, (+1,7-2В относительно земли)
1 | Н356 | +50 В

Для проверки питания на клеммах 1 и 3 соединить к ним лампу и нажать контактор K1, лампа должна загореться.
Тиристоры и диоды состоят каждый из одного элемента, в форме таблетки.
Плата-схема на ВУВ усиливает/формирует импульс поданный с МСУД. То есть управление углами осуществляет МСУД. Задающие углы можно увидеть на дисплее, нажав кнопку МСУД (6).
Датчики перегорания предохранителей на 630А незадействованы.
Между анодом и катодом тиристора последовательно R = 33 Ом (С5-35В-25) и C = 0,1мкф, между управляющим тиристора параллельно R и C.

## Стена ВУВ

Стена, на которой крепится ВУВ часто болтается (обрывает трубы Y1), проверить можно встав на МВ3 и качать за верхнюю часть рамы ВУВ в такт. Излом происходит в левом углу, где желательно приварить ребро жёсткости (арматуру 20 см длиной). Куски уголков верхнего яруса тоже дают излом, проварить все перпендикулярные к стене плоскости (горизонтальные). Один уголок короткий и не создаёт скрепления, он по видимому, для подгонки по ширине, здесь можно наварить накладку. Если просто заварить угол, то он зайдёт на ПТО снова оторванным, стена "играет" и отрывает.

## Полупроводники

Диод "А253 1600", он же "Д253 1600", где 1600 средний выпрямленный ток.

## Смена диода или тиристора

- Чтобы снять радиатор с полупроводником нужно снять переднюю текстолитовую панель. Для этого надо убрать шины перед панелью, а для тиристоров ещё и провода на управляющие электроды.
- Раскрутить шпильки.
- Соблюсти полярность. Если РТ ранее работало, то полярность соответствует монтажу. Если нет гарантии в правильности исходного монтажа, то проверить полярность диода (и исправность) прибором или контролькой и установить согласно схеме (на диоде значок диода показывает направление). При неправильной полярности открытие тиристора приведёт к короткому замыканию.