SP1

ВЛ80ск, тк

SP1

Назначение

Датчик контроля целостности ТМ (418). Имеет две блокировки ДДР и ДТЦ.

Схема

Н20 |  | Н25 | Блокировка ДДР, срабатывает от давления в ТМ
Н26 |  | Н25 | Блокировка ДТЦ, срабатывает от давления в ТЦ

Состояние

ДДР разомкнут. Замыкается при снижении давления в ТМ на 0,2 атм
ДТЦ замкнут. Размыкается при давлении в ТЦ 0,4-0,7 атм

Расположение

Воздухораспределитель

Взаимосвязанные

KV18, схема

Неисправности

- Проверка ТМ
- Не горит ТМ
- Постоянно горит ТМ