Аккумуляторная батарея

ВЛ80ск, тк

Аккумуляторная батарея

Назначение

Поддерживает работу устройств при потери напряжения в контактной сети.

Схема

Схема сцепления элементов в одной коробке (7*3=21). Одна коробка обеспечивает половину напряжения, то есть 25 В.

Тех. характеристики

U: | 50 ±2,5 В
Элементов: | 42
Uэлем: | 1,25 В

Состояние

Заряжается на поднятом электровозе

Расположение

Под кузовом по бокам

Взаимосвязанные

A25