K31, K32

ВЛ80ск, тк фото

K31, K32

Назначение

Ослабление поля третья ступень.

Схема

Н73 |  | Ж | Вентиль в низковольтной схеме. Открывает воздух под поршень для пневматического включения силового контакта
- |  | - | В силовой цепи полностью выводит шунтирующее сопротивления в обмотке возбуждения ТД, оставляя индуктивные шунты L11, L12.

Тех. характеристики

Тип: | ПК-358-69
Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при ослаблении поля

Расположение

A11, A12

Взаимосвязанные

K11, K12, K21, K22

Примечание

Контактор без дугогасительной камеры. Один вентиль включает два контактора