Дисплей

ВЛ80ск, тк фото

Дисплей или блок индикации, в схеме A78.

# Экран по кнопке 2, 8

ТЦ | ДБ | МК | ДМ | НЧ | ЗБ | КЗ | ОВ | СИ | СМЕ | КРМ | С1 | С2 | С3 | С4
Режим | Силовая схема
| РУЧНОЕ |  | ВПЕРЁД |  | РАЗОБРАНА |
Скорость, км/ч | Ток возбуждения, А
|  | 0 |  |  | 0 |
| 0 | 40 | 80 | 120 |  | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 |  |
| Зона ВИП |  | Ток якоря, А |
| 1 |  | 0 |
| Ослабление поля
| РУЧНОЕ | 1 | 2 | 3 |
| Уменьшить - (0) (8) - Увеличить
17:37:20

Загорание ниже указанных элементов означает:

- ТЦ - Давление в ТЦ более 1,2 (SP11, SP12)
- ДБ - Боксование и юз
- МК - Компрессор. Реле давления включилось, а МК не запустился
- ДМ - Недостаточно давление масла в компрессоре (SP15).
- НЧ - Низкая частота вращения вспом. машин (включен ПЧФ)
- ЗБ - Заряд батареи. Отключен (KM), нет заряда АБ, аппаратура питается от АБ
- КЗ - Контроль защиты (отключен БВ или сработало KV1, A6, A27, A28)
- ОВ - Ослабление возбуждения (поля)
- СИ - Снятие импульсов МСУД (ВИП)
- СМЕ - Отсутствует связь с ведомыми секциями
- КРМ - Кран машиниста
- С1 - Суммирующий, секция 1. Какой либо аппарат не работает как надо. Смотреть на БИ или контроль оборудования.
- С2 - Суммирующий, секция 2. -//-
- С3 - Суммирующий, секция 3. -//-
- С4 - Суммирующий, секция 4. -//-
- Режим: РУЧНОЕ - АВТОРЕГУЛИРОВАНИЕ - переключается соответствующим тумблером.
- ВПЕРЁЛ - НАЗАД - переключается блокировкой А8-А253 реверсора A12-QP1
- ТЯГА - РАЗОБРАНО - контролируется конт-рами KM41, KM42 отсутствием питания в проводе Н422, означающим "ТЯГА".
- ТЯГА - РЕКУПЕРАЦИЯ - определяется тормозным переключателем QT1, наличием питания в проводе А251, означающим "РЕКУПЕРАЦИЯ".

Так как сигналы собираются в том числе со схемы сигнализации, то для отображения информации кнопка "Сигнализация" должна быть включена.

# Экран по кнопке 3

Контроль токов по движкам в режиме тяги и рекуперации.

# Экран по кнопке 4

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ Секция 2
1. АЛСН-тяга | 11. СБОР ИНФ. В МПК
2. УПРАВЛЕНИЕ ПЧФ | 12. КЛУБ, САУТ-ТЯГА
3. ' СИ' - СНЯТИЕ ТЯГИ | 13. САУТ-РЕКУП-ЦИЯ
4. ПЕСОЧНИЦЫ |
5. ' ДБ' -БОКС./ЮЗ |
6. ОСЛАБ. ПОЛЯ 1 |
7. ОСЛАБ. ПОЛЯ 2 |
8. ОСЛАБ. ПОЛЯ 3 |
9. ПЕРЕХОД НА МПК2 |
10. СРАБОТАЛИ БВ |
17:37:20

# Экран по кнопке 5

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ Секция 1
1. ОТКЛЮЧЕН ТД1 | 11. ПЕСОК АВТ.
2. ОТКЛЮЧЕН ТД2 | 12. ВКЛ. KV21..KV22
3. ОТКЛЮЧЕН ТД3 | 13. ВКЛ. KV15
4. ОТКЛЮЧЕН ТД4 | 14. РУ в 0
5. ВЫКЛ. МАСЛОНАСОС | 15. РС в 0
6. НЧ МАСЛОНАСОСА | 16. РУ в 0 или П
7. ПОЖАР | 17. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ
8. ОТКЛЮЧЕН ГВ | 18. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ1
9. РКЗ | 19. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ2
10. РАЗРЯД АБ | 20. ОТКЛЮЧЕНО РН
Прод-ние таблицы 5 | Выбор секции *
17:37:20

# Экран по кнопке 5 (второе нажатие)

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ Секция 1
21. ВУВ | 31. САУТ-ОТКЛ. ТЯГИ
22. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В1 | 32. ЗАДАНА РЕК-ЦИЯ
23. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В2 | 33. ДМ (SP15)
24. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В3 | 34. МПК2 ВКЛЮЧЕН
25. ВИП | 35. ПС ОТКЛЮЧЕНА
26. ТРАНСФОРМАТОР | 36. ОТКАЗ СЕКЦИИ 2
27. РЗ | 37. ОТКАЗ СЕКЦИИ 3
28. НЕТ ДАВЛЕНИЯ В ГВ | 38. ОТКАЗ СЕКЦИИ 4
29. НЧ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 39. ПЕРЕГРЕВ ББР
30. ОТКЛ. МК | 40. ПЕРЕГРУЗКА ОВ
Прод-ние таблицы 5 | Выбор секции *
17:37:20

# Экран по кнопке 5 (третье нажатие)

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ Секция 1
41. КРУГ. ОГОНЬ 1 |
42. КРУГ. ОГОНЬ 2 |
43. ПЕРЕГРУЗКА ОСН |
44. ПЕРЕГРУЗКА ВУВ |
45. ПЕРЕГРУЗКА ТР-Р |
Прод-ние таблицы 5 | Выбор секции *
17:37:20

# Экран по кнопке 6

Позволяет контролировать сигнал регулирования углов управления ВИП, ВУВ.
Позволяет определить с МСУД какой секции отсутствует связь.

Взаимосвязанные

A55, Разъёмы A55
Нет связи со МСУД, горит СМЕ
На дисплее горит вся защита