АГС8

ВЛ80ск, тк фото

АГС8

Назначение

Блок управления гребнесмазывателем - АГС8.10М2.

Схема

Расположение выводов в фишке под блоком АГС8
1 | Н20 | Питание от контроллера (реверсивка не в 0, вкл. кнопка "Цепи управления"
2 | Н358 | На вентиль , Y30, плюсовой
3 | Н359 | На вентиль , Y30, минусовой
4 | Ж | "Земля"
5 | Н330 | Сигнал запрета от провода вкл. песка и провода сигнализации наполнения ТЦ
6 | Н361 | Сигнал от скоростемера
7 | Н360 | Сигнал от скоростемера

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включено при реверсивно-режимной рукоятке не в 0, включенной кнопке "Цепи управления", включенном тумблере "вкл" на блоке АГС8

Расположение

Блок АГС8 - в кабине у помощника машиниста на левой стенке

Взаимосвязанные

Y30, Рейка АГС8

Примечание

Работа АГС8 проверяется кнопкой на блоке АГС8, при этом АГС8 должен быть включен. Нажатие кнопки сопровождается включением вентиля, звуком шипения воздуха включенной форсунки, загоранием светодиода под кнопкой.
Тумблер 10/20 - переключает пороговую скорость между 10 и 20, ниже которой работа АГС8 блокируется.
Проверка исправности АГС8:

1. Проверить работу АГС8 кнопкой на блоке.
2. Открутить фишку, проверить исправный блок и прозвонить фишку.
   - На выводах 1 и 4 проверить наличие 50 В.
   - На выводах 2 и 3 проверить сопротивление вентиля.
3. Проверить Y30 нажатием на шток и подачей стороннего питания и что включение вентиля сопровождается звуком воздуха в форсунках.

Если форсунка замёрзнет во включенном состоянии, а в баке нет смазки, то через форсунку пойдёт воздух из ПМ в атмосферу и частично в обратку через вентиль. Перекрыть краны на баке и перед вентилем. Сменить форсунку.