SP8

ВЛ80ск, тк

SP8

Назначение

Осуществляет подсыпку песка при наличии давления в ТЦ определяемом как экстренное торможение. (при включенном тумблере "Песок").

Схема

Э52 |  | Н323 | В цепи вентилей песочниц Y11-Y14

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5-06

Состояние

Замкнут при наличии давлении в ТЦ
Замыкается при давлении 3,0 ±0,2 атм
Размыкается при давлении 1,5-1,8 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, 3-ий по счёту снизу

Взаимосвязанные

Y11-Y14