KV46

ВЛ80ск, тк

KV46

Назначение

Исключает разбор схемы в период отключенного состояния вентиляторов при переводе их с низкой частоты на нормальную и наоборот.

Схема

Н160 |  | Н158 | В цепи KM42
Н157 |  | Н159 | В цепи KM41
Н9 |  | Н10 | В цепи KT7
Н309 |  | Ж | От тумблера ПЧФ

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при переключении в "ПЧФ" и обратно

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV32, KM41, KM42, KT7