KM43

ВЛ80ск, тк

KM43

Назначение

Включает блок управления ЦМК, МПК1, МПК2, A71, A72.

Схема

Неизвестность: тип МК63-01 определяет один замкнутый контакт, но его нет в схеме. На реальном блокировка 2-разомк/2-замк и один замкн. не задействован. В двух разновидностях схемы на блокировке должно 4 разомкнутых контакта.

Вариант 1
Н045 |  | Н088 | Питание A64 от SF45
Вариант 2
Н087 |  | Н088 | Питание ЦМК, МПК1, МПК2 от SF45
Н046 |  | Н652 | Питание МСУД от SF46
Э13 |  | Н116 | Самоподхват
|  |  | свободный контакт
Н017 |  | Н150 | В цепи включающих катушек QF11-QF14
С240 |  | С243 | В цепи A71, A72 - БП лем-датчиков тока ТД (С240 после F17)
С1 |  | С244
Ж |  | Э13 | От тумблера S5 - "Блоки управления С1"

Тех. характеристики

Тип: | МК63-01

Состояние

Включено при включенной кнопке "Блоки управления - С1", сначала от KV22, потом от контроллера и самоподхвата.

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

QF11-QF14, KM41, KM42, схема

Неисправности

- Не показывает ток ТД секции