Срабатывает РТТ

ВЛ80ск, тк

# Срабатывает РТТ

Последовательность работ

Чаще всего у компрессора. Если компрессор запускается при нажатии кнопки "Возврат реле", то возможно заедание кнопки восстановления РТТ. Расшевелить её многократным нажатием на самом РТТ, 10 потучать отвёрткой. Пощупать кабеля подходящие к РТТ.
Критерии повышающие срабатываемость РТТ:

- Повышенное напряжение в контактной сети.
- Повышенная температура летом