A55

ВЛ80ск, тк

A55

Назначение

Шкаф МСУД (Микропроцессорная система управления и диагностики)

Расположение

ВВК со стороны кабины

Взаимосвязанные

Разъёмы A55
Рейки МСУД (сзади блока A11)
Дисплей
Нет связи со МСУД, горит СМЕ
На дисплее горит вся защита

Примечание

При температуре -40° С необходимо включить SF90 - "Подогрев МСУД", а при 0° С отключить.
Отсоединяемые фишки имеют порядок нумерации проводов справа налево, сверху вниз от ключа, соответственно на розетке слева-направо.
МСУД собирает информацию в контрольных точках для определения состояния схемы и всвязи с этим может выводить информацию на экран или выполнить блокирование например тяги.
В качестве сигнала используется напряжение +50 В. Наличие напряжения (30-80 В) определяет логическую единицу, отсутствие (0-1 В) - логический ноль.