QT1

ВЛ80ск, тк фото

QT1

Назначение

Тормозной переключатель. Каждый имеет 2 вентиля "Тяга" и "Торможение".

Схема

A11-QT1
Н36 | 5А |  | Ж | Ж | Тяга. Питание от контроллера.
Н41 | 7А |  | Ж | Ж | Торможение. Питание от контроллера.
А9 | ? |  | ? | А251 | МСУД, сигнализирует положение "Рекуперация"
Н5 | 27 |  | 26 | Н14 | На противоразгрузочное устройство Y7 (вперёд, торможение)
Н41 | 8 |  | 7А | Н42 | Контролирует переключение тормозного переключателя в торможение. Цепь на K1 только после переключения
Н36 | 6 |  | 5А | Н37 | Контролирует переключение тормозного переключателя в тягу. Цепь на KT1, KV15 только после переключения
Н5 | 27А |  | 34 | Н13 | На противоразгрузочное устройство Y6 (вперёд, тяга)
Также 4 группы переключающих силовых контактов
A12-QT1
Н37 | 5А |  | Ж | Ж | Тяга. Питание от контроллера.
Н42 | 7А |  | Ж | Ж | Торможение. Питание от контроллера.
Н6 | 27 |  | 26 | Н13 | На противоразгрузочное устройство Y6 (назад, тяга)
Н42 | 8 |  | 7А | Н43 | Контролирует переключение тормозного переключателя в торможение. Цепь на K1 только после переключения
Н37 | 6 |  | 5А | Н38 | Контролирует переключение тормозного переключателя в тягу. Цепь на KT1, KV15 только после переключения
Н6 | 27А |  | 34 | Н14 | На противоразгрузочное устройство Y7 (назад, торможение)
Также 4 группы переключающих силовых контактов

Тех. характеристики

Тип аппарата: | ПКД-142
Тип: | Вентиль

Состояние

Положению "Тяга" соответствует включенный ближний вентиль, а контакты замкнуты по краям (смотрим с лицевой стороны сверху)(положение аналогично реверсору "Вперёд")
Положению "Торможение" соответствует противоположное положение, включен дальний вентиль (возле крепления шин), а контакты замкнуты в центре (смотрим с лицевой стороны сверху)(положение аналогично реверсору "Назад"
В отличии от реверсора тормозной переключатель на всех секция имеет одинаковое положение

Расположение

На блоках A11, A12, справа от реверсора

Взаимосвязанные

QP1, схема

Примечание

Положение бл-вок разное, бл-ки с проводами Н5 и Н6 можно определить по перемычке снизу.