KA1-KA6

ВЛ80ск, тк фото

KA1-KA6

Назначение

Реле перегрузки. Защищает вторичную обмотку трансформатора и ВИП от токов КЗ.

Схема

С10 |  | С11 | В цепи отключающего электромагнита ГВ (от обмотки собственных нужд). 6 блокировок параллельно.
- |  | - | Во вторичной обмотке, на ВИП

Тех. характеристики

Тип: | РТ-546-1
Ток уставки: | 4000 ±200 А

Состояние

Нормально разомкнутые контакты
При КЗ замыкает контакт в цепи отключающего электромагнита ГВ

Расположение

Блок 8. Над трансформатором

Расш. бак | KA6 | KA4 | KA5
KA3 | KA1 | KA2
Коридор

Перед трансформатором слева направо: KA3, KA1, KA2, за трансформатором, глядя со стороны коридора KA6, KA4, KA5, то есть KA6 напротив KA3.

Примечание

При повторных срабатываниях KA1-KA6 (с отключением ГВ) отключить один из QS3, QS4 взависимости в какой группе сработала защита, на той стороне отключать рубильник.