Подняться с разряженной АБ

ВЛ80ск

# Подняться с разряженной АБ

Точнее - устранить предпосылки неподъёма с разряженной АБ на ремонте.
Аппараты, от надёжности которых зависит подъём токоприёмника и включение ГВ:

Обозн. в схеме | U, В | Назначение
--- | --- | ---
KM5 | ? | Включение трансформатора питания низковольтных цепей, обеспечивая 50 В для остальных реле
KV41 | 25+3 | Исключает звонковую работу ГВ
KV43 | 25+3 | Запитывает включающую катушку ГВ.
KV44 | 25+3 | Включает клапан токоприёмника и разрешает включить ГВ

А если их подклинить, кроме KV41-го и KV43-го?
Согласно тех. характеристикам реле должны включиться при напряжении ниже 28 В и желательно при меньшем напряжении разрешённого диапазона. Особенно KM5, так как остальные реле включаются с головной секции и кабину можно сменить, а значит больше шансов при прочих равных условиях (режима "Авария" на РЩ). Кроме того в цепи задействованы Y1, Y10, удерж. и вкл. катушки, которые не регулируются по напряжению включения, но не должно быть заеданий штока.
Остальные реле, кроме указанных выше, включаются уже при стандартном напряжении 50 В при включенном трансформаторе РЩ, соответственно не обязательно делать их по нижнему пределу напряжения, так как нижний предел определяется слабостью пружины и предпосылкой к заеданию штока.
Потребляемый ток на одну секцию

Обозн. в схеме | R, Ом | Ток, А при 50 В
--- | --- | ---
KM5 | 48, 1 | 1
KV41 | 156 | 0,32
KV43 | 156 | 0,32
KV44 | 156 | 0,32
Y1 | 173/286 | 0,29/0,17
Y10 | 170 | 0,29
удерж. | 360/1140 | 0,14/0,04
вкл. | 10/21,2 | 5/2,4
KV1 | 125+100 | 0,22
KV40 | 156 | 0,32

Все реле (всех секций) для подъёма питаются от АБ головной секции. Из этого вывод: надёжнее поднимать одну секцию, проверив в режиме "Авария", какая АБ имеет больший заряд. Итого ток подъёма 8*n, где n - число секций, 1 секция - 8 А, 2 секции - 16 А и т.д.