Сменить рукав ББР

ВЛ80ск, тк

# Сменить рукав ББР

Последовательность работ

1. Оценить, зашить или сменить (количество дыр, дряхлость брезента). Даже 3 больших дыры легче зашить чем сменить, так как при смене придётся привлечь много людей (мастеров, швею) и работа не менее 30 минут.

### Смена

- Снятие
  1. Раскрутить все болты, вытащить фланцы, положить их чтобы не перепутать верхний с нижним (они разные) и не повернуть на 180 градусов, чтобы отверстия точно совпадали. На верхнем слева (со стороны ВУВ) есть болт, у которого гайка внутри, если рука туда не лезет, нужно снять сначала нижний фланец.
- Установка
  1. Получить рукав у швеи. Нижняя сторона рукава помечена крестиком мелом швеёй и длиннее, так как рукав разносторонний.
  2. Проткнуть ножом отверстия под болты можно заранее, желательно узким, чтобы прорезать не слишком широкие дырки (нужен спец-нож с двусторонним острым лезвием). Можно прорезать угловые, а средние после, вытягивая брезент из под не затянутых фланцев. Возможно должна быть заточенная трубка для пробивания ровных круглых отверстий.
  3. Наживить верхний фланец по углам (с рукавом, гайками сверху) и первым закрутить трудно доступный болт слева (со стороны ВУВ). Болты должны торчать в противоположную сторону от рукава, то есть верхний фланец гайки сверху, нижний фланец - гайки снизу. Это предотвращает преждевременное повреждение рукава, так как он протрётся о болты, то есть болты наделают в рукаве дыры. Если некоторые болты на нижнем фланце не закрутить, то они не выпадут вверх.

### Зашить

1. Взять у швеи нитки (специальные, шёлковые, прочные, диаметром чуть ли не миллиметр).
2. Заранее купить иголку с большим ушком, короткую.
3. Рукав перетирается обычно по ребру фланца. Возможно надо шить так, чтобы вертикальные переходы ниток были с внутренней стороны, а с внешней горизонтальные, тогда нитка не перетрётся о ребро фланца.
4. Левая сторона рукава смотрящая на БСА2 лучше доступна сзади.
5. Зашивать с дальней стороны на себя, начиная снизу. Наклонить нижний не выступающий край брезента горизонтально и вставлять в него иголку. Ближе к концу, зашивать будет неудобно, потому что пальцы не просунуть для вытягивания иглы. Можно в средине шва сделать петлю, чтобы если перетрётся нитка то распустится только половина шва. А также в конце, перед тем как делать опасный шов из-за неудобства с возможностью перетирания нитки, то до него сделать петлю.

Взаимосвязанные

Срывает РТ