KM42

ВЛ80ск, тк

KM42

Назначение

Подаёт переменное напряжение 380 В на блок питания управляющих электродов ВИП 2-й группы ( A74).

Схема

Н152 |  | Н154 | Самоподхват себя и удерживающих катушек QF13, QF14 (с помощью KV22)
Н68 |  | Н40 | В цепи KT4
Н422 |  | Н423 | Сигнализация, светодиод ВИП
С242 |  | С1 | В цепи питания ВИП
Ж |  | Н160 | В цепи нескольких блокировок, включается от KV15

Тех. характеристики

Тип: | МК72

Состояние

Включается в положении "П" контроллера "Усилие", при совместном включении KM41 гаснет светодиод ВИП

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KM41, KV22, QF11-QF14, схема

Примечание

В положении "П" контроллера "Усилие" включается KV15, через KV22 включается и обходит его своей блокировкой самоподхвата. В следующем положении KV22 разрывается.

Неисправности

- Тяга собирается без МВ