Удерживающая катушка ГВ

ВЛ80ск, тк фото

Удерживающая катушка ГВ

Назначение

Удерживающая катушка удерживает ГВ включенным. Как только контакты защитных реле в её цепи разомкнутся, ГВ сразу же отключится.

Схема

Конструктивно удерживающая катушка состоит собственно катушки, сердечника имеющего пружину внутри катушки и соприкасаемый с кулачком вала подвижного контакта ГВ. При нажатии кнопки "Главный выключатель" удерж. катушка сразу получает питание, удерживая блин прижатым к себе (на клапан не воздействует). При нажатии кнопки "Возврат защиты" происходит поворот вала неподвижного контакта и кулачок вала создаёт нажатие на блин удерж. катушки, но последний не открывает клапан, так как удерживается полем включенной удерж. катушки, а сдавливает пружину внутри катушки. Как только удерж. катушка потеряла питание пружина разживается и открывает клапан, который отключает ГВ.

Тех. характеристики

R: | (?) для ВЛ80с - 1140 (360) Ом

Состояние

Под питанием при включенном ГВ или при включенной кнопке "Главный выключатель"

Расположение

Удерж. катушку можно увидеть в корпусе ГВ снизу, располагается по центру под блокировкой Р1 (3-х контактная), торцы соединены 4-мя шпильками. Сердечник с одной стороны соприкасается к кулачковой шайбой вала подвижного контакта, с другой стороны упирается в рычаг отключающего электромагнита, который упирается в клапан

Взаимосвязанные

Включающая катушка, Отключающий электромагнит, схема