SF - автоматические выключатели

ВЛ80ск, тк

SF - автоматические выключатели

Назначение

Защищают аппараты и подводящие провода от воздействия повышенного электрического тока, при котором выгорает изоляция проводов и возможен пожар.

Тип АЕ2541М-10ХЛ2, кроме SF90 (АЕ2541М-10ХЛ1)

Обозн. | Назначение | Напр., В | Ток, А | Отсечка | Располож.
--- | --- | --- | --- | --- | ---
SF1 | Обогрев кранов | 380 | 16 | 2Iн | Коридор, ряд 1
SF2 | Обогрев компрессора | 16
SF3 | Печи 1 группы | 25
SF4 | Печи 2 группы | 25
SF6 | Блок питания | 16
SF7 | Калорифер Ступень 1 | 10
SF8 | Калорифер Ступень 2 | 10
SF21 | Токоприёмники | 110 | 5 | Кабина
SF22 | Главный выключатель | 10
SF23 | Тяга | 25
SF24 | Торможение | 10
SF25 | Вспомогательные машины | 16
SF26 | Вентилятор 1, 2 | 25
SF27 | Компрессор | 10
SF28 | Резервный | 5
SF29 | Сигнализация | 10
SF30 | Песок, Сигналы, Резервуары | 10
SF31 | Прожектор | 16
SF32 | Фонари буферные, освещение кабины | 10 | 5Iн
SF33 | Обогрев кабины | 10 | 2Iн
SF34 | Резервный | 10
SF35 | Радиосвязь | 5
SF36 | Резервный | 10 | 5Iн | Коридор, ряд 1
SF37 | Обогрев стёкол | 40 | 2Iн
SF38 | Обогрев санузла | 10 | с2 за компресс.
SF39 | Освещение коридора | 16 | Коридор, ряд 1
SF40 | Освещение ВВК | 16
SF41 | Розетки | 16
SF42 | ПЧФ | 5
SF43 SF44 | САУТ, КЛУБ | 16 | Коридор, ряд 2
SF45 SF46 | МСУД | 16
SF51 SF52 | Пожаротушение ППКП | ? | 10 | ? | На аппаратуре
SF53 SF54 | Пожаротушение ПУ-3 | ? | 10 | ?
SF75 SF76 | ТСКБМ | 110 | 5 | 2Iн | Возле суфле
SF86 | Цепи диагностики | 2 | 2Iн | Коридор, ряд 2
SF87 | Цепи индикации | 2 | 2Iн
SF89 | Датчики скорости | 5 | 2Iн
SF90 | Подогрев МСУД | 16 | 2Iн | Коридор, ряд 1
SF91 | ЦМК | 16 | 5Iн | Коридор, ряд 2
SF92 | МПК 2 | 16
SF93 | МПК 1 | 16

Расположение

Напротив двери со стороны помощника

Ряд 1
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 90
Обогрев кранов | Обогрев компрессора | Печи 1 группы | Печи 2 группы | Блок питания | Калорифер Ступень 1 | Калорифер Ступень 2 | Резервный | Обогрев стёкол | Освещение коридора | Освещение ВВК | Розетки | ПЧФ | Подогрев МСУД
Ряд 2
86 | 87 | 89 | 46 | 45 | 43 | 44 | 91 | 92 | 93 |
Цепи диагностики | Цепи индикации | Датчики скорости | МСУД | САУВ, КЛУБ | ЦМК | МПК 2 | МПК 1 |

В кабине со стороны помощника (горизонтально, слева-направо)

№ | Название
SF21 | Токоприёмник
SF22 | Главный выключатель
SF23 | Тяга
SF24 | Торможение
SF25 | Вспомогательные машины
SF26 | Вентиляторы 1, 2
SF27 | Компрессор
SF28 | Резерв
SF29 | Сигнализация
SF30 | Песок, сигналы, резервуары
SF31 | Прожектор
SF32 | Буферные фонари. Освещение кабины
SF33 | Обогрев кабины
SF34 | Резерв
SF35 | Радиосвязь

Автомат состоит из двух последовательных защит:

1. соленоида срабатывающего по току, который определяет гарантированный ток короткого замыкания.
2. тепловая защита, биметаллическая пластина, определяет средний ток за промежуток времени и не срабатывает на короткие скачки тока.

Ток отсечки - это ток, при котором срабатывает соленоид автомата, например при характеристике "16 А, 2Iн" ток отсечки равен 16*2=32 А. Здесь "16 А" это номинальный ток, а "2Iн" указывает кратность от номинального тока. То есть "2Iн" рассматривается для этой цепи как ток короткого замыкания. Если к примеру двигатель имеет пусковой ток в 3 раза превышающий номинальный, то характеристика "2Iн" не подходит для этого случая, так как при пусковом токе автомат сработает. Вместо этого используется "5Iн".
Ток уставки - это номинальный ток. При этом токе автомат не выключится никогда по тепловой защите. Взависимости от величины превышения тока автомат срабатывает по времени, например через 10 минут или через час. Чем больше превышение тока, тем меньше времени пройдёт до его отключения.