Резервуары

ВЛ80ск, тк

Резервуары

Наим | Объём, л | Расположение | Назначение
--- | --- | --- | ---
ГВ | 32 | На крыше, на корпусе ГВ | Для управления ГВ, вкл./откл
УР | 20 | Под кузовом в голове | Для работы крана 395
РС1 | 300*3 | На крыше в хвосте | Главный резервуар из трёх
РС4 | 150 | На крыше | Запасной резервуар для подпитки РД управляющего ТЦ
РС5 | 150 | Над компрессором | Запасной резервуар для подъёма токоприёмника и вкл. ГВ. Утечка с 8.5 до 8.0 за 3 часа.
РС6 | 55 | Возле воздухораспределителя, под кузовом в хвосте, со стороны машиниста | Для воздухораспределителя
РС10 | 5 | Возле воздухораспределителя, под кузовом в хвосте, со стороны помощника | Запас для управляющего ТЦ