Тумблер

ВЛ80ск, тк

# Тумблер

### ПТ26-1 и его аналог ТВ1-2

В одном положении замкнуты одна пара контактов, в другом другая.

ТВ1-2 | ПТ26-1

Вариант спайки выводов, который часто применяется в "Освещение коридора" и переключение буферных фонарей с белого на красный.

Параллельно | Последовательно
ТВ1-2 | ПТ26-1 | ТВ1-2 | ПТ26-1

### ПТ26-2 и его аналог ТВ1-4

В одном положении все 4 контакта замкнуты, в другом разомкнуты.

ТВ1-4 | ПТ26-2

Вариант спайки выводов, который часто применяется в "Освещение ВВК"

Параллельно | Последовательно
ТВ1-4 | ПТ26-2 | ТВ1-4 | ПТ26-2

Вариант "Последовательно" на самом деле последовательно-параллельный, потому что полностью можно сделать 4 контакта последовательно, но в этом нет необходимости.

Тех. характеристики

Каждый контакт 5 А. При параллельном соединении 2-х контактов соответственно 10 А, при 4-х - 20 А (для ПТ26-2 или ТВ1-4)

### Список тумблеров типа:

ПТ26-1
S3, S18, S61 - S64, S71 - S74, S79, S86, S88, S90 - S92
ПТ26-2
S4 - S8, S11 - S14, S17, S25, S26, S30 - S36, S41 - S45, S51, S53, S75, S78, S81 - S83, S85, S87, S89, S93, S94, S112