Сменить Y1

ВЛ80ск, тк

# Сменить Y1

Перед снятием перекрыть кран ГВ, ЦУ и ЗР и открыть кран спуска воздуха КН56 (маленький). Если этого не сделать, то при смене вентиля, воздухом может выдуть втулки-прокрадки между вентилем и станиной, а также не придётся ждать, когда выйдет весь воздух из ЗР.

### Сменить вентиль

Дальний вентиль можно сменить не со стороны ВУВ, а залезть в угол снизу, встав на выступы (уголки, ручки). Взять запасные болтики М5, ключ 12-13.
Можно поставить вентиль старого типа с широкими ушами и болтами М10 (ключ 14-17), для этого в корпусе ВЗ есть отверстия.

### Сменить ВЗ целиком

При смене ВЗ откручивать провода нужно в последнюю очередь, а прикручивать в первую, так при этом ВЗ можно поместить ближе к себе и повернуть любой стороной (упереть на ВУВ). Для смены ВЗ нужны ключи 13 (гайка к рычагу), 14-17 (крепление по месту М10), 32-36 (две трубы), отвёртка.
Если стенка, на которой крепится Y1 качается, из-за того что уголки стены лопнули по сварке на правой стенке электровоза, то со временем оборвёт трубку ВЗ, поэтому стенку нужно своевременно заварить. Если трубку оборвало под корень, она легко откручивается, так как там ещё есть гайка под ключ 22.