Пережог КС

ВЛ80ск

Пережог контактной сети

Перед уходом с электровоза проверить работу компрессоров продувкой ГР. Это гарантирует даже от случая плохого контакта в кнопке. Защищает от ухода воздуха без поддержания давления с последующем медленным отрыванием токоприёмника и пережога тянущейся дугой.
При смене токоприёмника, когда требуется один поднять, другой опустить нужно либо поднять второй и дождаться его соединения с КС, либо опустить первый и дождаться его опускания а только потом поднимать второй. Если просто включить второй и выключить первый возникнет ситуация, когда второй ещё не поднялся, а первый оторвётся от КС. В обычных условиях при отключении токоприёмника теряет питание KV44 и мгновенно отключается ГВ ещё до отрыва токоприёмника от КС, это и вводит в заблуждение, так как включение второго не даст выключится ГВ (KV44 не теряет питания), то есть отрыв первого произойдёт при включенном ГВ и соответственно тянущейся дугой.
Ещё проблема может произойти, если перекрыт кран токоприёмника, например заднего. При этом вы пробуете передний, он подымается, включаете ГВ. В теории, если отключить токоприёмник первым, то ГВ отключится быстрее, чем отпадёт токоприёмник и поэтому создаётся впечатление и привыкание, что порядок выключения не важен, однако при перекрытом кране цепь на KV44 собрана, так как якобы поднят задний токоприёмник и при отключении переднего токоприёмника он отпадает при включенном ГВ. Этот случай более редкий и с учётом того, что вспом. машины отключены, соответственно пережога не будет. Похожая ситуация с вибропантографом.
После смены РГД (SP6) также обязательно проверить на включение и отключения, не надеясь, что лок. бригада вызовет в случае несоответствия, но несоответствие может оказаться критичным для оставленного электровоза.
При подъёме электровоза с помощью МК-3 следить за его работой до открытия кранов. Если во время работы компрессора шум не даёт услышать МК-3, и при этом сгорит предохранитель МК-3, то воздух уйдёт и приведёт к отрыву токоприёмника, особенно если есть утечки в этой цепи. В данном случае ПВУ SP5 не защищает, так как KV44 подклинено.